**Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage TEMPOMATIC 4**

Spender für Flüssigseife, Schaum oder hydroalk. Desinfektionslösung

Batteriebetr., Edst. 1.4301 verchr., 1,2m Schlauch

Artikelnummer: **512146P**

Ausschreibungstext

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage.

Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor.

Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt.

Verschwendungsarme Dosierpumpe.

Separate Elektronik-Box für Montage unter dem Waschtisch.

Elektronischer Seifenspender: Batteriebetrieb

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife.

Auslauflänge: 112 mm.

Flexibler Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank im Lieferumfang enthalten.

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.

CE-Kennzeichnung.