**Ablaufventil HYGIENA**

Anpassbares Ablaufventil mit gewölbtem Einlaufgitter

G 1 1/4B

Artikelnummer: **611**

Ausschreibungstext

Hygienisches Waschtisch-Ablaufventil G 1 1/4B mit gewölbtem Einlaufgitter (ohne Wasserrückstände).

Freier Wasserablauf, ohne Zentralschraube (unterbindet Ansammlung von Rückständen und begrenzt Bakterienablagerungen).

Anpassbar: vorgestanzte Überlaufbohrungen einfach entfernbar für Waschtische mit Überlauf.

Gitter Messing poliert verchromt, Körper ABS verchromt.

Passend für jede Art von Becken (verstellbar je nach Materialart und -stärke).

Einbauhöhe mind. 1 mm, max. 45 mm.

Waschtisch-Ablaufventil mit 30 Jahren Garantie.