**Entleerventil gegen Stagnation**

Zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause

Artikelnummer: **880**

Ausschreibungstext

Entleerventil gegen Stagnation aus Messing verchromt zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause.

Verhindert Wasserstagnation und trägt dadurch zur Begrenzung des Bakterienwachstums bei.

Anschluss G 1/2 mit Siebdichtung zur Verschraubung an Armatur mit Brauseabgang unten.

Anschluss G 1/2B für Brauseschlauch.

Verwendbar mit einem kurzen Brauseschlauch, Art. 834T3 oder 836T3.