**Stützklappgriff Edelstahl glänzend, L. 650 mm**

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

Ø 32

Artikelnummer: **510160P**

Ausschreibungstext

Stützklappgriff Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.

Stützklappgriff für WC oder Dusche.

Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang.

Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer.

Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen.

Stützklappgriff aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 650 x 230 x 105 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf den Griff.

CE-Kennzeichnung.