**Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm**

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin, rechte Ausführung

Ø 32

Artikelnummer: **5070DS**

Ausschreibungstext

Handlauf L-Form Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer. Rechte Ausführung.

Für sicheren Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne.

Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich.

Maße: 750 x 450 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt(exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmendes Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.