**2-Wand-Haltegriff, Edelstahl glänzend**

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

Ø 32, für Einhänge-Duschsitz

Artikelnummer: **5120P2**

Ausschreibungstext

2-Wand-Haltegriff Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.

Bietet Halt und Stütze im Stehen für WC, Dusche oder Wanne.

Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche, hilft beim Ein- und Ausstieg aus der Wanne.

Hilft in WC-Räumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC.

Maße: 750 x 750 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf Wand-Haltegriff. CE-Kennzeichnung.