**Flüssigseifenspender**

Flüssigseifenspender für Standmontage

Auslauf gerade, Messing verchromt

Artikelnummer: **729108**

Ausschreibungstext

Seifenspender für Standmontage mit geradem Auslauf.

Flüssigseifenspender.

Ausführung für Waschtischeinbau.

Vandalengeschützte Ausführung.

Körper und Bedienkappe aus Messing verchromt.

Tropfarmes System (für wässrige Lösungen geeignet).

Mechanismus durch Innensechskantschraube abschließbar.

Befüllung durch Austausch oder Auffüllen des separaten Seifentanks.

Mit Saugschlauch von 1,20 m für separaten Seifentank.

Flüssigseifenspender für Standmontage mit 30 Jahren Garantie.