**Edelstahlspiegel rechteckig, H. 500 mm**

Bruchfester Badspiegel

Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert

Artikelnummer: **3452**

Ausschreibungstext

Rechteckiger Wandspiegel aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert.

Mit verdeckter, massiver PVC-Platte aufgefüttert, Stärke 10 mm.

5 Befestigungspunkte. Verdeckte Befestigungen.

Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche.

Bruchfester Spiegel.

Maße: 10 x 385 x 485 mm.

30 Jahre Garantie.