**Einhebelmischer mit Auszugbrause**

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Auszugbrause

Mischbatterie mit schwenkbarem Schwanenhalsauslauf

Artikelnummer: **2597**

Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer mit Auszugbrause für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit schwenkbarem Schwanenhalsauslauf H. 210 L. 210.

Einhebelmischer mit verkalkungsarmer Handbrause mit 3 Strahlarten: zentrierter Strahl, Brausestrahl, Laminarstrahl.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar.

Körper aus Messing verchromt mit Betätigung durch Pin-Hebel.

Brauseschlauch aus Nylon mit integriertem Rückflussverhinderer.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Befestigung mit Kontermutter.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.