**Kombination Einhebelmischer und Auszugbrause auf Säule**

Spültisch-Mischbatterie mit Auszugbrause

Mischbatterie mit Bügelgriff

Artikelnummer: **2599**

Ausschreibungstext

Spültisch-Mischbatterie und Auszugbrause auf Säule.

Säule schwenkbar H. 195 L. 215 mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.

Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Armaturenkörper und Säule innen glatt.

Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bügelgriff.

Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.

Brauseschlauch mit geringem Durchmesser (Innen-Ø 6): geringes Wasservolumen.

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Körper aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Spültisch-Mischbatterie mit Auszugbrause besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Einhand-Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.