**Waschtisch-Einhebelmischer**

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 60 L. 100

Mischbatterie mit Bügelgriff

Artikelnummer: **2221**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 60 L. 100 mit Hygiene-Strahlregler.

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Betätigung durch Bügelgriff.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.