**Waschtisch-Einhebelmischer**

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 100 L. 170

Mischbatterie mit Bügelgriff

Artikelnummer: **2522**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 100 L. 170 und Hygiene-Strahlregler.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bügelgriff.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.