**Edelstahlausläufe BIOCLIP**

Auslauf L.129 ∅ 28 für Armatur mit Wechselauslauf

2 Stück

Artikelnummer: **20002**

Ausschreibungstext

Wechselausläufe BIOCLIP aus Edelstahl L. 129 Ø 28 für einfache Reinigung und Desinfektion des Innenlebens oder Autoklavierung.

Ausläufe mit Hygiene-Strahlregler, Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL möglich.

Ausläufe innen glatt zur Begrenzung des Bakterienwachstums.

Zweifache Ausfertigung ermöglicht eine Nutzung ohne Unterbrechung, während der erste Auslauf gereinigt/entkalkt wird.

Verwendbar mit allen Armaturen mit Wechselauslauf BIOCLIP.

Verpackungseinheit 2 Stück.