**Waschtisch-Einhebelmischer**

Einloch-Einhebelmischer m. Schwenkauslauf H.195 L.150

Mit Zugstange und Ablaufventil

Artikelnummer: **2506T1**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 195 L. 150 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Keramikkartusche Ø 35 mit Warmwasserbegrenzung unmontiert geliefert.

Auslauf mit glatten Innenseiten.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.