**Waschtisch-Einhebelmischer**

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Keramikkartusche

Schwenkbarer, abnehmbarer Einmalauslauf

Artikelnummer: **2871T1**

Ausschreibungstext

Hoher Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit hohem Schwenkauslauf H. 180 L. 180.

Einhebelmischer mit 1 abnehmbarem Einmalauslauf.

Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Hygienehebel L. 185 für handkontaktfreie Betätigung.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.