**Zweigriffmischer für Spültisch zur Wandmontage**

Zweigriffmischer für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200

Mit Standard S-Anschlüssen

Artikelnummer: **5445T2S**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Spültisch zur Wandmontage, mit Schwenkauslauf unten Ø 22 L. 200 mit Strahlregler mit Messingstern.

Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Bediengriffe aus Metall verchromt mit Keramikoberteilen.

Mit S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

30 Jahre Garantie.