**Duschsystem mit Einhebelmischer**

Duschsystem mit Mischbatterie Securitouch mit glatten Innenflächen

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **2739KIT**

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Einhebelmischer.

Duschsystem für Wandmontage mit Brausearmatur.

• Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt, Bedienung mit Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.

• Höhenverstellbare Handbrause (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).

• Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Duschsystem besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.