**Brauseschlauch BICOLOR**

Brauseschlauch PVC glatt G 1/2 x G 1/2

L. 0,85 m

Artikelnummer: **834T3**

Ausschreibungstext

Brauseschlauch BICOLOR G 1/2 x G 1/2 aus lebensmittelechtem PVC metalloplastisch L. 0,85 m, glatt.

Für leichte Reinigung und zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

PVC Schlauch gewebeverstärkt durch Polyesterfasern, gemäß europäischer Norm EN 1113.

Innenschlauch PVC Lebensmittelqualität.

Konusmuttern Messing verchromt 1/2".

Zugfest (50 kg), knickfest und hohe Verdrehsteifigkeit.