**Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM**

Sequentiell gesteuerte Thermostatarmatur

Anschluss oben, Brausekopf fest, Aluminium

Artikelnummer: **H9639**

Ausschreibungstext

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM mit sequentieller Steuerung (nicht selbstschließend).

Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39 °C.

Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Hygienehebel L. 100 mm.

Komfort-Regenstrahl.

Anschluss von oben mit Vorabsperrungen G 1/2B.

Anschlüsse G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Schutzfilter.

30 Jahre Garantie.