**Rosetten profiliert**

Für Ventil 1/2"

Ø 21/60, 2 Stück

Artikelnummer: **292015.2P**

Ausschreibungstext

Profilierte Rosette.

Zum Verdecken von Email-Abplatzungen am Wannenrand.

Für Ventil 1/2", Ø 21/60.

Messing massiv.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.