**Selbstschluss-Ventil TEMPOGENOU**

Kniebetätigung

Eckventil

Artikelnummer: **734100**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Kniebetätigung:

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verstärkter Bedienhebel.

Wandrosette aus Messing verchromt.

Zum Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Körper aus Messing verchromt G 1/2B.

Eckventil für Anschluss von hinten G 1/2B.

30 Jahre Garantie.