**Schwenkbarer Schwanenhalsauslauf**

L. 150 mm, H. 120 mm

Standmontage

Artikelnummer: **967152**

Ausschreibungstext

Schwanenhalsauslauf G 1/2B.

L. 150 mm, H. 120 mm.

Befestigung durch Kontermutter.

Messing verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

30 Jahre Garantie.