**Verstärkte Befestigungsrosette**

Für Wandarmaturen Typ TEMPOMIX, TEMPOSTOP oder TEMPOSOFT

Ø 80, 4 Befestigungsschrauben

Artikelnummer: **824800**

Ausschreibungstext

Verstärkte Befestigungsrosette für Wandarmaturen Typ TEMPOMIX, TEMPOSTOP oder TEMPOSOFT.

4 Befestigungsschrauben.

M12 x 1,5 IG.

Stärke 4 mm.

Empfohlen bei Paneelmontage oder Leichtbauwänden.