**Duschelement TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Anschluss oben, Handbrause, Aluminum

Artikelnummer: **790350**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit Handbrause:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Mischbatterie TEMPOMIX mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange mit Brauseschlauch.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Das Produkt hält im Rahmen der geltenden Vorschriften thermischen und chemischen Schocks stand.

30 Jahre Garantie.