**Duschelement**

Mit Einhebelmischer

Anschluss oben, Brausekopf fest, Aluminum

Artikelnummer: **791300**

Ausschreibungstext

Duschelement mit Einhebelmischer und festem Brausekopf:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Einhebelmischer nicht selbstschließend.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.