**Duschkombination TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

UP, Brausekopf ROUND, Abdeckpl. Edst. 160 x 160

Artikelnummer: **790709**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination in Einputzrahmen:

Abdeckplatte aus Edelstahl 160 x 160.

Standard-Einputzrahmen, nicht wasserdicht.

Einbautiefe einstellbar von 28 bis 48 mm.

Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3/4".

Suizidhemmende Kappe.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Laufzeit ~30 Sekunden, besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Anschlüsse G 1/2B für Kupferrohr Ø 14.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).