**Duscharmatur TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Unterputzmontage, Rosette Ø 195

Artikelnummer: **790927**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur in Einputzrahmen:

Rosette aus Metall verchromt Ø 195.

Standard-Einputzrahmen, nicht wasserdicht.

Einbautiefe einstellbar von 28 bis 43 mm.

Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3/4".

Suizidhemmende Kappe.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Laufzeit ~30 Sekunden, besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar.

Anschlüsse G 1/2B für Kupferrohr Ø 14.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).