**Duschkombination TEMPOSOFT 2**

Selbstschließend

Aufputzmontage, Brausekopf TONIC JET

Artikelnummer: **747801**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Aufputzmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 G 1/2B für Anschluss von unten mit vorgemischtem Wasser.

Für Aufputzmontage.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf TONIC JET verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Messing massiv verchromt.

Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung (mit Schrauben).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.