**Duscharmatur TEMPOSTOP**

Selbstschließend

Unterputzmontage, Abdeckplatte Edelstahl 160 x 160

Artikelnummer: **749628**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Unterputzmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 1/2 für vorgemischtes Wasser.

Für Unterputzmontage.

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 160 x 160 mm.

Einbautiefe einstellbar von 25 bis 45 mm.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv.

30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).