**Duscharmatur TEMPOSTOP**

Selbstschließend

Paneelmontage

Artikelnummer: **749770**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Paneelmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 3/4B für vorgemischtes Wasser.

Für Montage auf Paneel maximal 2 mm.

Rosette Ø 70 aus Metall verchromt.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv.

Mit Klemm-Mutter hinten.

30 Jahre Garantie.