**Duscharmatur TEMPOSTOP**

Selbstschließend

Aufputzmontage, Durchgangsform, G 1/2B

Artikelnummer: **747000**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputzmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 1/2B für vorgemischtes Wasser.

Für Aufputzmontage.

Durchgangsform für Anschluss von unten.

Laufzeit ~15 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 9 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

30 Jahre Garantie.