**Duschkombination TEMPOSTOP**

Selbstschließend

AP, Kettenbetätigung, Brausekopf GYM fest

Artikelnummer: **747006**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Deckenmontage mit Kettenbetätigung:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 1/2B für Anschluss von oben mit vorgemischtem Wasser.

Für Deckenmontage.

Laufzeit ~15 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Messing massiv verchromt.

Mit Hebel, Kette mit Griff.

Fester Brausekopf GYM, verkalkungsarm und vandalengeschützt.

30 Jahre Garantie.