**Brausekopf GYM**

Verkalkungsarm

Deckenmontage

Artikelnummer: **716000**

Ausschreibungstext

Fester, verkalkungsarmer Brausekopf für Deckenmontage:

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Automatischer Durchflussmengenregler.

Verkalkungsarme und suizidhemmende Düse mit einstellbarem Strahlwinkel.

Messing massiv verchromt.

Befestigung durch verdeckte Stiftschraube.

Selbsttätige Entleerung nach der Nutzung verhindert Wasserstagnation (keine Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln).

Anschluss G 1/2.

30 Jahre Garantie.