**Urinalspüler TEMPOSOFT 2**

Spülzeit 3 Sekunden

Unterputzmontage, besonders leichte Betätigung

Artikelnummer: **777130**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Unterputzmontage:

Für Standard- oder Absaugurinal.

Für Unterputzmontage.

Rosette Edelstahl hochglanzpoliert Ø 130.

Abstand einstellbar von 1 bis 5 mm.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~3 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Messing verchromt G 1/2B.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).