**Urinalspüler TEMPOSOFT 2**

Spülzeit 3 Sekunden

Eckventil, besonders leichte Betätigung

Artikelnummer: **778800**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Aufputzmontage:

Für Standard- oder Absaugurinal.

Für Aufputzmontage.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~3 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Messing verchromt G 1/2B.

Eckventil für Unterputzanschluss.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.