**WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2**

Selbstschließend, Zweimengenspülung 3/6l

Hinterwandmontage 140 mm

Artikelnummer: **762150**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Hinterwandmontage:

Für Wandstärke ≤ 140 mm.

Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.

Besonders leichte Betätigung.

Rohrunterbrecher.

Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.

Körper aus Messing massiv.

Bedienelement aus Metall verchromt.

Anschluss von oben G 3/4B.

Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.

Gewindestange zuschneidbar.

Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.