**WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1**

Selbstschließend

AP, Spülrohranschlussstutzen Ø 24/25, o. Vorabsp.

Artikelnummer: **761025**

Ausschreibungstext

WC-Druckspüler ohne Spülkasten: Anschluss direkt an Leitungsnetz.

Für Aufputzmontage.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~7 Sekunden.

Rohrunterbrecher.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

Eckanschluss G 3/4B.

Mit Spülrohranschlussstutzen verchromt Ø 25 und Ø 24 (als Ersatz für Modelle SCHELL BINE 120000).

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser ø mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.