**Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur**

Mit Auslaufventil und ausziehbarem Schwenkauslauf

Schlauch weiß + Handbr. mit verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **433220**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf L. 200-290 und Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Langes Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

Modell ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.