**Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 30 l/min**

Auslauf ausziehbar L.200-290

Artikelnummer: **G6679**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf ausziehbar Ø 22 L.200 bis 290 mm.

Sternförmiger Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriff.

Durchflussmenge 30 l/min bei 3 bar.

Körper und Auslauf aus Messing verchromt.

Montage mit Auslauf nach unten oder oben möglich.

Ohne S-Anschlüsse.

30 Jahre Garantie.