**Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min**

Schwenkauslauf oben L. 200

Für freistehende Küchen

Artikelnummer: **5647T2**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf oben Ø 22 L. 200 mit sternförmigem Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung.

Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.

S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B mit Rosetten.

Kann oberhalb eines Ausgussbeckens montiert werden.

30 Jahre Garantie.