**Augendusche mit Handbrause**

Standmontage - 2 Sprühköpfe

Mit Hebelbetätigung

Artikelnummer: **9141**

Ausschreibungstext

Augendusche mit Handbrause und 2 Sprühköpfen für Standmontage bestehend aus:

Zwei Sprühköpfen mit Schutzabdeckungen aus grünem ABS, die sich unter Wasser automatisch lösen.

Zum Öffnen des Wasserflusses: Betätigung der Handbrause.

Zum Stoppen des Wasserflusses: Automatische Abschaltung durch Feder.

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar. Mit Luftsprudler und zweifachem Edelstahl-Schutzfilter.

Ergonomischer Griff und Betätigungshebel aus Polypropylen grün.

Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Augendusche“ im Lieferumfang enthalten.

Handbrause mit flexiblem Schlauch L. 1,50m M15x1 - 1/2".

30 Jahre Garantie.