**Universeller Schwanenhalsauslauf**

G1/2

L. 150 mm, H. 105 mm

Artikelnummer: **960152**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf für Standmontage.

Messing massiv verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler reguliert auf 3 l/min.

G1/2, L. 150 mm, H. 105 mm.

30 Jahre Garantie.