**Universeller Schwanenhalsauslauf**

G1/2

L.200 mm, H.185 mm

Artikelnummer: **960202**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf für Standmontage.

Messing massiv verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler reguliert auf 3 l/min.

G1/2, L. 200 mm, H. 185 mm.

30 Jahre Garantie.