**Verkalkungsarmer Luftsprudler**

M22x1 IG

20 bis 25 l/min, 5 Stück

Artikelnummer: **22.5P**

Ausschreibungstext

Verkalkungsarmer Luftsprudler ohne Mengenbegrenzer.

M22x1 IG.

Durchflussmenge 20 bis 25 l/min bei 3 bar.

Verpackungseinheit 5 Stück.