**Rosetten profiliert**

Für Ventil 3/4"

Ø 27/55

Artikelnummer: **292020**

Ausschreibungstext

Profilierte Rosette.

Zum Verdecken von Email-Abplatzungen am Wannenrand.

Flache Wandrosette für Ventil 3/4", Ø27/55.

Messing massiv.

30 Jahre Garantie.