**Hygiene-Strahlformer BIOSAFE M22x1 IG**

1 Stück

Artikelnummer: **923022**

Ausschreibungstext

Hygiene-Strahlformer BIOSAFE M22x1 IG, für Waschtischarmaturen.

Ohne Sieb oder sonstige Wasserdurchtrittsöffnungen.

Durchflussmenge 5 l/min.

Keine Wasserstagnation im Inneren des Strahlformers möglich, zur Begrenzung des Bakterienwachstums.

Wasserführende Teile aus Hostaform® (kalkabweisendes Material).

Verchromter Messingring.

Lieferumfang: ein Stück.

Für ein ansprechendes Strahlbild ohne Spritzer sollte der Strahlformer nur auf Armaturen mit Durchflussmengenbegrenzung montiert werden.