**Haltegriff gerade, Edelstahl satiniert, 500 mm, Ø 32**

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

Ø 32

Artikelnummer: **50505S**

Ausschreibungstext

Gerader Haltegriff für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 500 mm.

Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten in WC, Dusche oder Wanne.

Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).

Haltegriff aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.