**Waschrinne MINERALCAST für Wandmontage**

MINERALCAST - 2 Waschplätze - B. 1.200 mm

Mit Hahnloch Ø 35 mittig

Artikelnummer: **454122**

Ausschreibungstext

Waschrinne für Wandmontage, 2 Waschplätze.

Aus MINERALCAST: kunstharzgebundener Mineralwerkstoff.

Geeignet für den Einsatz im öffentlichen Bereich.

Pflegeleicht durch homogene, porenfreie Oberfläche.

Als durchgehende Anlage nahtlos gefertigt für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Angenehme Haptik.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

Alpinweiß ähnlich RAL 9016.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 64 kg.

Auf Wunsch erhältlich: Winkelfüße aus MINERALCAST, Farbe Anthrazit, Verkauf stückweise (Art. 454001A oder 454010).

30 Jahre Garantie.