**Duschelement TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Anschl. oben, Brausekopf fest, Edst., Seifenablage

Artikelnummer: **790204**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit festem Brausekopf:

Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Mischbatterie für Brause TEMPOMIX mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Integrierte Seifenablage.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Mit Vorabsperrungen.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.