**Duscharmatur TEMPOMIX 3**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Aufputz, Abgang unten, besonders leichte Betätig.

Artikelnummer: **794470**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Dusche, Aufputzmontage:

Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 3/4", Abgang unten G 3/4B mit Anschluss G 1/2B.

Für Aufputzmontage.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, einstellbar von 6 bis 12 l/min.

Messing massiv verchromt.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Mit S-Anschlüssen G 1/2B für Mittenabstand 130 bis 170 mm.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.